城东邻里中心泳池设备项目报价函

招标单位：丽水市旅投实业有限公司花园邻里商业管理分公司

针对城东邻里中心泳池设备项目，作出如下报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程作业计价细目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 内容描述 |
| 1 | 循环水泵 | 台 | 5 |  |  | 电机采用外散热设计，具有防潮、低温等特点；性能稳定，噪音低；过热自动保护，安全可靠，延长电机的使用寿命。采用耐腐蚀、高强度的材料制造，安装简便、性能好、结构坚固。规格：3.0HP,380V,39m³/h,2.1kw。 |
| 2 | 过滤砂缸 | 台 | 5 |  |  | 采用欧洲最新的高速率砂缸技术，真空管端口的独特设计使其具有更长的使用寿命，水处理在沙缸的底部运行，以便日后的维护工作，100%通过质检；介质的高抗腐蚀性提高了沙缸的过滤能力。规格：Q=42m³/h； M=920kg； C=1.13m³。 |
| 3 | 石英砂 | 吨 | 5 |  |  | 粒径：0.4-0.8mm(kg)-精滤料；粒径： 1-2mm(kg)-底料。 |
| 4 | 电缆 | m | 60 |  |  | 水泵电缆线2.5平方 |
| 5 | 电控柜 | 台 | 1 |  |  | 电器控制箱，继电器、漏电保护装置，按钮、电线等电器控制设备，按钮操作，方便，安全，时间控制，操作简单 |
| 6 | 水管配件 | 项 | 1 |  |  | 见附件明细 |
| 7 | 材料费用总计 | - | - |  |  | - |
| 8 | 安装费用 | - | - | - |  | - |
| 9 | 运费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计 | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表2：管道配件明细 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 给水管 | de200 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 给水管 | de110 | 米 | 12 |  |  |
| 3 | 给水管 | de63 | 米 | 40 |  |  |
| 4 | 三通 | de110\*63 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 三通 | de200\*63 | 个 | 22 |  |  |
| 6 | 弯头 | de200 | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 弯头 | de63 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 堵头 | de200 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 堵头 | de110 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 球阀 | de63 | 个 | 22 |  |  |
| 11 | 止回阀 | de63 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 胶水（专用） | - | 瓶 | 16 |  |  |
| 13 | 角铁 | 5\*5 | 根 | 6 |  |  |
| 14 | 方管 | 5\*5 | 根 | 2 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：管道配件明细中的材料数量为估算值，超出的部分另算。 |  |  |

报价单位名称（签字盖章）：

报价单位联系地址：

联系人及联系电话：

报价时间：